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ИНСТРУКЦИЯ  №38
при работе с кислотами и щелочами(для учащихся, лаборанта)

I. Общие требования.
1.  К работе допускаются учащиеся, знакомые с целью работы, планом проведения работы и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
2.  Не допускается наличие на рабочем месте посторонних вещей и предметов.
3.  Не допускается наличие шарфов, других висящих частей одежды, распущенные волосы.
4.  В случае травмы необходимо сообщить об этом учителю.
5.  За нарушение техники безопасности учащиеся несут персональную ответственность.
II.  Требования безопасности перед началом работы.
1.  Обучающиеся должны получить задания и инструкции, ознакомиться с инструкциями.
2.  Проверить рабочее место на соответствие технике безопасности.
3.  Не приступать к работе без разрешения учителя.
III.  Требования безопасности во время работы.
1.  С концентрированными кислотами работают учитель или лаборант под тягой.
2.  При разбавлении серной кислоты вливать кислоту в воду, а не, наоборот, во избежание опасного разбрызгивания, пользоваться тонкостенной химической посудой.
3.  Не вливать горячие или теплые жидкости в толстостенные приборы и сосуды (например, в аппарат Киппа) и не добавлять в них серную кислоту.
4.  Во избежание ожогов полости рта, а также отравления, не брать растворы кислот и щелочей в пипетку ртом, для всасывания этих веществ следует пользоваться пипетками с ловушками или резиновой грушей.
5.  При работе с концентрированными кислотами и щелочами следует использовать резиновые перчатки, защитные очки и другие средства защиты.
6.  Растворять щелочи следует в фарфоровой посуде, медленно добавляя к воде небольшие порции вещества при непрерывном помешивании. Твердую щелочь брать только щипцами или пинцетом.
7.  Большие куски щелочи следует раскалывать на мелкие в специально отведенном месте с применением защитных очков и перчаток.
8.  Отработанные кислоты и щелочи учащимся следует сливать в специальную посуду и лаборанту сливать в канализацию только после нейтрализации.
9.  Разлитые кислоты и щелочи лаборанту необходимо немедленно засыпать песком, нейтрализовать, и только после этого производить уборку.
10.  При попадании кислоты или щелочи на кожу или одежду учащегося, необходимо сообщить об этом учителю, и затем это место необходимо промыть большим количеством воды и нейтрализовать.
IV.  Требования безопасности в аварийных ситуациях.
1.  При проливании кислот и щелочей немедленно сообщить об этом учителю.
2.  При попадании кислот и щелочей на кожу смыть большим количеством воды и нейтрализовать.

3.  При попадании кислоты внутрь выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем выпить столько же взвеси оксида магния в воде и снова вызвать рвоту.
4.  При отравлении щелочами выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем выпить столько же 2%-ного раствора уксусной кислоты.
5.  После оказания первой медицинской помощи следует обратиться в медицинское учреждение.
V. [bookmark: bookmark0]Требования безопасности по окончании работы.
1.  Привести в порядок рабочее место.
2.  Вымыть руки с мылом.
3.  Проветрить помещение.
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